**Электрообогреватель бытовой гибкий КВЛЗ-100**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Спасибо Вам за то, что остановили свой выбор на нашем товаре! Наш коврик отличается высоким качеством, экономичностью, надежностью и простотой в использовании. Он предназначен для обогрева ног, рук. Подарит Вам мягкое тепло в холодном помещении, сделает вашу жизнь более комфортной. Но, чтобы в дальнейшем избежать любых недоразумений, просим Вас очень внимательно ознакомиться и запомнить это руководство по эксплуатации и условия гарантийных обязательств, распространяемых на Ваш коврик.

**Общие положения**

Вы приобрели обогреватель бытового назначения климатического исполнения УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150, (далее - Устройство), предназначенный для дополнительного, а также основного, обогрева жилых, бытовых, офисных помещений, объектов спортивного и культурного назначения и других помещений с присутствием человека.

Помните, что это электрическое устройство, при эксплуатации которого необходимо соблюдать требования пожарной и энергобезопасности.

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |  |
| Рабочее напряжение электросети | 220 В |
| Температура на поверхности, не более | 35-40 0С |
| Материал | Полотно нетканое иглопробивное |
| Время нагрева до рабочей температуры | 5-10 мин. |
| Режим работы | длительный |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Класс защиты оболочки нагревательного элемента по ГОСТ 15150-69 | Ip22 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 3135.0-95 | II |
| Размер, мм | 980х570 |
| Встроенный терморегулятор, отключение 55С | 230V, AC 50 Hz, 0,5 A |

**КОМПЛЕКТ**

Коврик 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Упаковка 1 шт.

**ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ УСТРОЙСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

* Достать устройство из упаковки.Проверить, что номинальное напряжение, указанное в таблице характеристик, совпадает с напряжением сети и состоянием розетки.
* Подключить Устройство к электросети.
* Используется как грелка для ног и тела.
* Перед применением данного Устройства обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно возможности прогрева определенных частей тела!

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

При эксплуатации Устройства не допускается следующее:

* Все работы по ремонту призводить только при отключении от сети

Устройства.

* Вставлять вилку Устройства в испорченные розетки;
* оставлять включенное Устройство без присмотра;
* прокалывать Устройство чем-либо;
* оставлять детей без присмотра у включенного Устройства;
* **накрывать Устройство материалами, которые наделены термоизоляционными качествами (матрас, простыню, плед,одежда т.п.;**
* механические повреждения Устройства и электрического шнура;
* разбирать и проводить самостоятельный ремонт;
* переносить и подвешивать устройство за электрический шнур;
* сильного натяжения и перегибов электрического шнура;
* располагать устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов или жидкостей;

**ВНИМАНИЕ**

**Устройство имеет защиту от попадання капель воды,но не защищено от погру-**

жения в воду, при попадании большого колличества воды на Устройство, отключить его от сети и дать просохнуть.

Следует применять Устройство только в соответствии с этим руководством по эксплуатации. Несоблюдение правил эксплуатации может привести к возникновению пожара, поражения электрическим током и травмы.

Перед тем, как отложить Устройство на хранение, дайте ему остыть.

Не используйте Устройство для других целей, не описанных в этом руководстве.

**Гарантийные обязанности**

Изготовитель гарантирует соответствие качества Электрообогреватель бытового требованиям ТУ 27.51.26-004-42407477-2017 при соблюдении потребителем требований эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

В случае нарушения работоспособности Устройства по вине производителя в течение гарантийного срока эксплуатации, потребитель имеет право на бесплатный ремонт или замену изделия. По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в пункты продажи.

Сделано в России

Номер сертификата соответствия

Тел.

Дата продажи: Продавец: (Подпись)